**Онлайн-касса "aQsi -5Ф" без приема банковских карт.**

Онлайн-касса aQsi - решение для стационарного использования или в качестве переносного аппарата.
Современный смарт - терминал совмещает в себе чековый принтер, сканер штрих-кодов, а также поддерживает подключение с внешними банковскими терминалами.

Отличительные особенности aQsi:

* aQsi обладает удобными компактными размерами и эргономичным дизайном
* aQsi касса имеет возможность редакции либо добавления необходимых товаров, а также услуг;
* мощный аккумулятор ККТ aQsi 5 обеспечивает бесперебойную работу без зарядки на протяжении 24 часов;
* aQsi 5 легко подключить к необходимому оборудованию за счет беспроводных способов связи, таких как: Wi-fi 802.11 a/b/g/n 2.4/5GHz, Bluetooth 4.0, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС;
* новое решение предоставляет возможность оперативного поиска номенклатуры товара по категориям, нужного клиента, а также по пробитым чекам;
* усовершенствованная IPS матрица предоставляет точную цветопередачу и четкое изображение в условиях яркого света;
* терминал на базе Android 7.0 беспроблемно можно интегрировать со многими распространенными товароучетными системами, 1С и ОС;
* онлайн - касса имеет достаточно понятный и удобный личный кабинет;
аппарат удобен и крайне надежен в использовании.

**Технические характеристики.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Операционная система** | aQsi OS (на базе Android 7.0) |
| **Сотовая сеть** | GSM 900/1800, WCDMA 900/2100, FDD-LTE B3/7/20 |
| **Геолокация** | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
| **Оперативная память** | 1 Гб |
| **Слоты расширения** | 1x32ГБ MicroSD, 2 SIM, 2 PSAM |
| **Экран** | 5.5 дюймов IPS HD (720x1280) |
| **Беспроводная связь** | Wi-fi 802.11 a/b/g/n 2.4/5GHz, Bluetooth 4.0 |
| **Выходы** | x1 USB Type-C с OTG |
| **Принтер чеков** | Высокоскоростной термопринтер 70 мм/с, ширина ленты 58 мм, ∅ 40мм |
| **Сканер штрих-кодов** | 5 Mpx |
| **Размеры** | 206 x 84 x 32-56 мм |
| **ФН** | Установка внутри корпуса |
| **Комплект поставки** | ФН, шлейф для ФН, кабель USB Type-C, зарядное устройство, термобумага для принтера |

**Онлайн-касса "aQsi -5Ф с приемом банковских карт.**

Онлайн-касса aQsi - решение для стационарного использования или в качестве переносного аппарата.
Современный смарт - терминал совмещает в себе чековый принтер, сканер штрих-кодов, встроенный банковский терминал.

**Отличительные особенности aQsi:**

* aQsi обладает удобными компактными размерами и эргономичным дизайном
* aQsi касса имеет возможность редакции либо добавления необходимых товаров, а также услуг;
* мощный аккумулятор ККТ aQsi 5 обеспечивает бесперебойную работу без зарядки на протяжении 24 часов;
* aQsi 5 легко подключить к необходимому оборудованию за счет беспроводных способов связи, таких как: Wi-fi 802.11 a/b/g/n 2.4/5GHz, Bluetooth 4.0, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС;
* новое решение предоставляет возможность оперативного поиска номенклатуры товара по категориям, нужного клиента, а также по пробитым чекам;
* усовершенствованная IPS матрица предоставляет точную цветопередачу и четкое изображение в условиях яркого света;
* терминал на базе Android 7.0 беспроблемно можно интегрировать со многими распространенными товароучетными системами, 1С и ОС;
* онлайн - касса имеет достаточно понятный и удобный личный кабинет;
аппарат удобен и крайне надежен в использовании.

**Технические характеристики.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Операционная система** | aQsi OS (на базе Android 7.0) |
| **Сотовая сеть** | GSM 900/1800, WCDMA 900/2100, FDD-LTE B3/7/20 |
| **Геолокация** | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
| **Оперативная память** | 1 Гб |
| **Слоты расширения** | 1x32ГБ MicroSD, 2 SIM, 2 PSAM |
| **Экран** | 5.5 дюймов IPS HD (720x1280) |
| **Беспроводная связь** | Wi-fi 802.11 a/b/g/n 2.4/5GHz, Bluetooth 4.0 |
| **Выходы** | x1 USB Type-C с OTG |
| **Принтер чеков** | Высокоскоростной термопринтер 70 мм/с, ширина ленты 58 мм, ∅ 40мм |
| **Сканер штрих-кодов** | 5 Mpx |
| **Считывание карт** | EMV чип, Magstripe, NFC |
| **Размеры** | 206 x 84 x 32-56 мм |
| **ФН** | Установка внутри корпуса |
| **Комплект поставки** | ФН, шлейф для ФН, кабель USB Type-C, зарядное устройство, термобумага для принтера |

**Фискальный регистратор Штрих-Нано-Ф.**

Фискальный регистратор Штрих-Нано-Ф полностью совместим с программой для кассира aQsi. Установите приложение aQsi на ваш смартфон или планшет (Android 5.0 или новее), подключите Штрих Нано и начните пробивать чеки.
[Скачать приложение для кассира aQsi](https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.aqsi.app)
[Посмотреть инструкцию по подключению Штрих Нано к вашему устройству](http://start.aqsi.ru/nano/)

В компактном корпусе Штрих-Нано-Ф (всего 114х82х57 мм) находится мощный аккумулятор, позволяющим работать до 14 часов без подзарядки, принтер чеков с достойной скоростью печати в 60мм/с на чековой ленте двух типов: узкой 44 мм или стандартной 58 мм.

Фискальный регистратор оснащен модулями Wi-Fi и Bluetooth для беспроводного подключения к Android устройствам и периферии.

Штрих-Нано-Ф подходит для работы с ЕГАИС и ГИС Меркурий и, в целом, применим для всех сфер бизнеса.

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Метод печати** | прямая термопечать  |
| **Скорость печати, мм/сек** | 60  |
| **Область печати, мм (точек)** | 48 (384) - для бумаги шириной 57 мм; 40 (320) - для бумаги шириной 44 мм (опционально);  |
| **Количество колонок (при печати стандартным шрифтом), шт** | 32- для бумаги шириной 57 мм; 32- для бумаги шириной 44 мм (опционально);  |
| **Тип бумаги** | термобумага  |
| **Размеры ленты,** | ширина, мм – 57±0,5, 44±0,5(опционально); толщина ленты, мкм – 60-100 наружный диаметр рулона, мм – не более 40;  |
| **Интерфейсы** | Bluetooth; WiFi  |
| **Электропитание ККТ** | Питание ККТ осуществляется от литиевой батареи, 2600mАч, 3,7 В;  |
| **Подзарядка батареи производится от:** | Сетевой адаптер (Вход 100-240В 50Гц; Выход: номинальное напряжение 5В и 1A постоянного тока) и микро USB разъем;  |
| ПК и микро USB разъем.  |
| **Максимальная потребляемая мощность адаптера, Вт** | не более 5.  |
| **Масса, кг** | более 0.25.  |
| **Габариты, мм** | 114х82х57 (ШxГxВ). |

**Мобильный терминал 2can P17**

Мобильный терминал 2can P17 для приема банковских карт.

Полностью совместим с программой для кассира aQsi.

Скачайте приложение для кассира aQsi, установите его на Ваш смартфон или планшет (Android 5.0 или новее), подключите мобильный терминал 2Can по Bluetooth и принимайте к оплате любые банковские карты: бесконтактные, карты с чипом или магнитной лентой. Подтверждение операции происходит вводом PIN-кода.

**Технические характеристики.**

|  |  |
| --- | --- |
| **EMV стандарт** | EMV Chip card reader |
| **NFC стандарт** | EMV Contactless  |
| **Платежные системы** | VISA, MASTERCARD, МИР, Samsung Pay, Apple Pay |
| **Габариты** | 89.7 x 59.0 x 14.8 мм 3.53 x 2.32 x 0.58 дюймов |
| **Вес** | 75 гр |
| **Поддержка ОС** | Android 4.1 и старше iOS 8.0 и старше |
| **Подтверждение операций** | Ввод PIN-кода |
| **Продолжительность работы** | 700 NFC, 500 EMV или 4000 MSR транзакций |
| **Подключение к смартфону** | Bluetooth® v2.2 и старше (Android) Bluetooth® v4.0 и старше (iOS) |
| **Питание и батарея** | Литий-полимерный аккумулятор 250 mAH, 3.7V |
| **Зарядка** | micro USB |
| **Сертификаты** | VISA payWave MasterCard TQM MasterCard PayPass PCI PTS v3.1 with SRED EMV L1 & L2 EMV Contactless L2 |
|  |  |

**Комплект «aQsi kit»**

Кассовое решение «aQsi kit» – это современная POS-система.

В комплект входит:

• Планшет, с установленным программным обеспечением aQsi и полным набором бесплатных программ.

Функционал приложения включает в себя:

– Продажа товаров из каталога

– Пробитие произвольных позиций по свободной цене

– Разделение способов оплаты

– Возврат товаров

– Открытие/закрытие смен

– Добавление и редактирование товаров по категориям

– Синхронизация с личным кабинетом aQsi

– Бесплатная интеграция с 1C и другими товароучетными системами

– Быстрый поиск по чекам, товарам и клиентам

– Доступ к чату с техподдержкой

Планшет aQsi является полноценным рабочим местом кассира с простым и удобным интерфейсом.

• Фискальный регистратор Штрих-Нано-Ф производства компании «Штрих-М». Подключается к планшету по сети Wi-Fi и обеспечивает передачу данных в налоговые органы.

• Пинпад для приема карт 2can принимает любые банковские карты: бесконтактные, карты с чипом или магнитной лентой. Подтверждение операции происходит вводом PIN-кода. Подключается по Bluetooth и работает с устройствами на iOS и Android.

Комплект «aQsi kit», представляет собой полноценную кассу под 54-ФЗ.

Подходит для любого вида бизнеса: для торговли любыми товарами, для курьеров и служб доставки, для бизнеса в сфере услуг и для интернет торговли.